|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA MATERIALE | | | | | | | | | | |
| Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi, Jud. Dambovița  FAZA: PT + DE | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 04 |  | | |  |  | | |  | | | |
| 03 |  | | |  |  | | |  | | | |
| 02 | Emis pentru construire | | | 03.2020 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Voicu | | | |
| 01 | Emis pentru construire | | | 03.2019 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Scurtu | | | |
| 00 | Prima revizie | | | 12.2018 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Scurtu | | | |
| Rev | Descriere | | | Data | Întocmit | | | Verificat | | | |
| RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.  100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49  TEL.: 0040 244 471 659  e-mail: office@riaengineering.ro | | | CONPET S.A.  100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848  nr. 1-3  TEL.: 0040 244 401360  e-mail: conpet@conpet.ro | Nr. Proiect | | Nr.document | | | Rev | | |
| **B.031.007** | | **CS-LM-217** | | | **02** | | |
| Beneficiar: **CONPET SA** | | | | | | | Specialitate doc. | | | F | |
| Instalația: **STATIE DE POMPARE** **POTLOGI** | | | | | | | **CIVIL** | | | **4** | |
| Scara | | Denumire document | | | | | | | | | |
| - | | **LISTA MATERIALE** | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **FUNDATIE CONTAINER OPERATOR** | **B.031.007-CS-PLN-210\_Plan Fund Cont Operator** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 3.6m3 |
| BETON ARMATC - 25/30 | 5.25m3 |
| ARMATURA | 282kg |
| UMPLUTURA | 8,3m3 |
| SAPATURA | 13,3m3 |
| COFRAJ | 28,71m2 |
| FOLIE PVC | 16,5m2 |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 4 seturi |
|  |  |
| **SKID POMPE** | **B.031.007-CS-DA-212 \_Des Ans Str Met Pompe** |
| **B.031.007-CS-DD-213 \_Des Detaliu Str Met** |
| OTEL S 235 J2 | 3613 kg |
|  |  |
| **FUNDATIE POMPE SI CUVA DE RETENTIE** | **B.031.007-CS-PLN-214 \_Plan Fund Pompe si Cuv Ret** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 4.2m3 |
| BETON ARMAT - C25/30 | 51.5m3 |
| ARMATURA | 5079 kg |
| COFRAJ | 81 m2 |
| UMPLUTURA | 100m3 |
| SAPATURA | 147m3 |
| FOLIE PVC | 47.5m3 |
| LAMINATE | 97 kg |
|  |  |
| **CUVA DE RETENTIE GARA DE GODEVIL** | **B.031.007-CS-PLN-215 \_Plan Cuva Ret Gara Godevil** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 5,3m3 |
| BETON ARMATC - 25/30 | 20m3 |
| ARMATURA | 2147 kg |
| PIESE METALICE S235J2 | 444kg |
| COFRAJ | 50m2 |
| SAPATURA | 50m3 |
| PROFIL IMPERMEABILIZARE | 25m |
| **Cuva de Retentie pentru Claviatura Pompe** | **B.031.007-CS-PLN-216 \_Plan Cuva Ret Claviatura Pompe** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 11.6m3 |
| BETON ARMATC - 25/30 | 38m3 |
| ARMATURA | 5778 kg |
| PIESE METALICE S235J2 | 717kg |
| COFRAJ | 90m2 |
| SAPATURA | 100m3 |
| PROFIL IMPERMEABILIZARE | 45m |
| **STALP PARATRASNET** | **B.031.007-CS-PLN-221\_Pl.Fund St. Paratrasnet** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 0.1 m3 |
| BETON ARMAT - C25/30 | 0.48 m3 |
| ARMATURA | 35 kg |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 4 seturi |
| **PTAB** | **Instalare PTAB** |
| SAPATURA | 19.3 m3 |
| UMPLUTURA | 8.35 m3 |
| BETON ARMAT - C25/30 | 4.57 m3 |
| ARMATURA STNB Ø6/100/100 | 19.2 m2 |