**LISTA DE MATERIALE**

**PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I.**

**– RAMPA INCARCARE TITEI BILED**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire** | **Specificatie** | **Cantitate** | **Observatii** |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sapatura | - | 98 m3 |  |
|  | Umplutura compactata material local | - | 58 m3 |  |
|  | Strat rupere capilaritate | - | 6.5 m3 |  |
|  | Folie PVC | - | 64 m2 |  |
|  | Cofraj | - | 66 m2 |  |
|  | Beton simplu C12/15 | - | 26.5 m3 |  |
|  | Beton armat C25/30 sau C30/37 | - | 49.5 m3 |  |
|  | Aditiv impermeabilizare min. P12 | - | 200 kg |  |
|  | Armatura PC52 | - | 4965kg |  |
|  | Buloane de ancorare rezervor M20 | - | 72 buc. | Va fi confirmat de producatorul rezervorului |