3.8.3.3 Efectuare transport prin conducte import si intern

Bizagi Modeler

Table of Contents

[3.8.3.3 Efectuare transport prin conducte import si intern 1](#_Toc256000000)

[Bizagi Modeler 1](#_Toc256000001)

[1 Diagram 1 3](#_Toc256000002)

[1.1 Conpet 4](#_Toc256000003)

[1.1.1 Process Elements 4](#_Toc256000004)


[1.1.1.1 Determinare stocuri inițiale 4](#_Toc256000005)

[1.1.1.2 Executare manevre în conducte 4](#_Toc256000006)

[1.1.1.3 Determinare nivel în rezervoare 4](#_Toc256000007)

[1.1.1.4 Transmitere informații către Dispecer 4](#_Toc256000008)

Diagram 1



Version:

1.0

Author:

pirv

Description

Urmărește pașii întreprinși în transportul produselor (țiței, condensat, gazolină) prin conducte în import și transportul intern

Conpet

Process Elements

Determinare stocuri inițiale

Executare manevre în conducte

Determinare nivel în rezervoare

Description

Nivelul se determină din 2 în 2 ore

Transmitere informații către Dispecer